CH376操作SD卡，只支持字节存储，并口下写100KB/s，SPI速度会稍微慢一点。

我们CH378速度会快一点，以下是速度测试

SD卡速度测试：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IO/通信方式 | 扇区读(16KB) | 扇区写(16KB) | 字节读(512B) | 字节写(512B) |
| 并口总线 | 930K | 589K | 400K | 161K |
| 硬件SPI（25M） | 909K | 555K | 400K | 141K |