**使J-flash 支持WCH CH32F系列 CH57x系列芯片**

zxy @wch.cn

2020,09,05


注意,以下操作,请在同一个版本的jflash下操作

**Step 1,拷贝Wch 文件夹到Jflash 的 devices 路径下:**

大概位置: C:\Program Files (x86)\SEGGER\JLink\Devices

可能需要管理员权限,才能复制过去

如下图:




**Step 2:复制 jflash.txt 中的内容到JLinkDevices.xml 文件的下面,注意格式:**

JLinkDevices.xml 文件的路径大概: C:\Program Files (x86)\SEGGER\JLink\JLinkDevices.xml

注意,修改此文件,确保修改成功,可能需要使用管理员权限

如下图



**Step 3,打开 jflash 选择 WCH 的芯片即可: 如:**

