准备一个能使用的LINK，

（本说明适用于LINKE异常状态需要重烧完整固件时）

GND-待更新GND

SWDIO-待更新DIO

SWCLK-待更新CLK

能使用的LINK插USB口,不能使用的LINKE按住IAP按钮插上另一个USB口，后点击2处连接后点击3解除读保护，4处不用勾选。

后在1处file里选择该软件下的升级固件点击下载即可（路径如下图）



